{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Hárok1","Hárok2","Hárok3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Hárok1","index":0,"n_rows":44,"n_cols":2,"rows_kept":44,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Príloha č. 3 - Struktúrovaný opis predmetu zákazky"]
["LUMEN ŠZ, ZpS a DSS, Jilemnického 170/1, 075 01 Trebišov"]
["Parametre","Vlastný popis ponúkaného tovaru                                                  (t.j. odpoveď ano/nie, alebo doplnenie konkrétného rozsahu parametrov )"]
["-Hodinová produkcia:  do 65 košov/hod., do  1.170 tanierov/hod."]
["-Veľkosť koša: do  500 x 500mm"]
["-Úžitková výška:  do 440 mm"]
["-Umývacie programy: A. (55\"-90\"´) – B. ( 75\"- 120\") – C.  (120\" - 180\") + D.  nekonečný"]
["-Materiál umývačky : nerezová oceľ"]
["-Lisovaná umývacia vaňa so zaoblenými rohmi"]
["-Zdvojený systém rotujúcich a umývacích a oplachových ramien"]
["-Vyvážená kapota s ergonomickým madlom"]
["-Hore a dole z nerezovej ocele AISI-304"]
["-Filter v umývacej vani z nerezovej ocele AISI-304"]
["-Dve umývacie čerpadlá , každé s príkonom do 600W"]
["-Vykurovacie teleso v umývacej vani s príkonom do 4,5W"]
["-Objem umývacej vane  od 30 - do 34 l"]
["-Vykurovacie teleso v bojleri s príkonom 12 kW"]
["-Objem boilera od 8 do 10 l"]
["-Spotreba vody do 2,4 l / oplach"]
["-Termostaticky riadená teplota vody (umývanie 60֯C, oplach do 90֯C )"]
["-Bezpečnostné termostaty"]
["-Dávkovač oplachového prostriedku"]
["-Dávkovač umývacieho prostriedku"]
["-Protispätný ventil"]
["-Bezpečnostný spínač otvorenia kapoty"]
["-Nastaviteľné nohy"]
["-Stupeň ochrany IP-x4"]
["-Celkový príkon: 13,2/17,7 kW ( striedavý/súbežný ohrev)."]
["-Výbava: 1 x CT-10 kôš základný"]
["1 x CP16/18 – kôš na taniere"]
["8 x košík na príbory"]
["stôl vstup 800 x 1200 mm"]
["stôl výstup 600 x 800 mm"]
["Rozmery stroja vrátane madla: maximálne do 780 x 953 x 1540 mm ( uvedená hranica rozmerov je pre obstarávateľa dôležitý parameter, keďže umiestnenie spotrebiča má presne vymedzený priestor v kuchynskom priestore )"]
["Výška stroja s otvorenou kapotou: maximálne do 2100 mm"]
["Montáž"]
["Doprava"]
[]
[]
["Názov a adresa dodávateľa:"]
[]
[]
[]
["IČO:","podpis a pečiatka dodávateľa"]

{"sheet":"Hárok2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Hárok3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}