{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Hárok1","Hárok2","Hárok3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Hárok1","index":0,"n_rows":86,"n_cols":4,"rows_kept":86,"flags":["formulas_cached_only"]}
["1. Rekonštrukcia kúrenia"]
["a. ) Práce:"]
[" demontáž starého čerpadla  nefunkčné ( čerpadlo určené na dopľňanie vody do vykurovacieho systému )"]
[" montáž nového čerpadla"]
["uvedenie systému do prevádzky s skúškou funkčnosti"]
["- dodávka čerpadla s požadovanými parametrami:"]
["b. ) Opis čerpadla:  1 ks","Doložiť opis čerpadla, ktoré nám ponúkate !!!"]
["Q 0,5- 60 l/min     H 47,5-23m     V 230-240       "]
["kKW 0,75   HP1,0      HZ 50    IP 44   RPM 2800      Hmax 50 m H min 23 m"]
[]
[]
[]
["2. Rekonštrukcia kúrenia"]
["a. ) Práce:"]
[" demontáž starého čerpadla  polofunkčné ,,manuálneho´´ ( čerpadlo určené na dopnenie ohriatej vody do vykurovacieho systému )"]
[" montáž nového elektronického čerpadla"]
[" uvedenie systému do prevádzky s skúškou funkčnosti"]
[" dodávka čerpadla s požadovanými parametrami:"]
["b. ) Opis čerpadla:  1 ks","Doložiť opis čerpadla, ktoré nám ponúkate !!!"]
["a. kvapalina :"]
["čerpaná voda topná voda"]
["ozsah teploty kvapaliny -10 - 110 °C"]
["hustota od 950 - 990 kg/m3"]
["b. technické parametre čerpadla: "]
["skutočná vypočítaná hodnota prietoku do 30 m3/h"]
["výsledná dopravná výška čerpadla do 4,100 m"]
["Teplotná trieda TF: 110"]
["c. materiál čerpadla"]
["obežné koleso PES 30% GF, liatina"]
["d. inštalacia čerpadla"]
["rozsah teploty 0-40°C"]
["maximalny prevádzkový tlak 6 bar"]
["e. elektrické údaje"]
["Príkon od 24-521W"]
["Frekvence  do 50 HZ"]
["Napätie 1x 230V"]
["Max. spotrea el. prúdu 2,4 A"]
["Trieda izolácie F"]
["f. ostatné vlastnosti"]
["Energetická účinnosť 0,17"]
["Čistá hmotnosť do 27 kg"]
["Hrubá hmotnosť do 30 kg"]
["g. opis"]
["riadiaca jednotka vo svorkovnici"]
["zabudovaný snímač dferenčého tlaku a teploty"]
["oddeľovacia vložka rotoru z komozitu zosilneného uhlíkovými vláknami"]
["oporná doska ložiska a plášť rotora z koroziívzdornej oceľe"]
["hlinikové teleso statora"]
["vzduchom chladená elektronika "]
["čerpadlo je jednofázové"]
["regulacia proporciánálneho tlaku, konštantného tlaku a teploty"]
["automatický redukovaná nočná prevádzka"]
["bezdrôtová komunikácia"]
["digitálne vstupy, analogový vstup"]
["3. Čerpacia stanica"]
["a. ) Práce:"]
["oprava potrubia s výmenou poškodených dielov ( zabránenie stiekaniu splaškov mimo potrubia)"]
["b. )Materiál:"]
[" Tesnenie kanalizač ne DN 200  1ks"]
[" Lemový nakružok DN 200 prírubovy DN 200 PN 16"]
["Koleno prírubove DN 2000 PN 16"]
["Tesnenia DN 200 3 ks"]
["Spojovaci material na prírubovy spoj DN 200 3 ks"]
["4.Vodáreň"]
["a. ) Práce:"]
["oprava chlorovacieho zariadenie s výmenou poškodených potrub. Komponentov za antikorozne"]
["(požiadavka na uskutočnenie prác mimo prevádzkového času práčovne, upresnenie času po dohode s dodávateľom )"]
["b. ) Materiál:"]
["Potrebny material 2\" SP. "]
["Spätná Klapka pružinova   1 ks"]
["gulový ventil                           2 ks"]
["Šrubenie                                   1 ks"]
["vsuvka                                        5 ks"]
["T kus pozinkovany                1 ks"]
["T kus nerezový                       1 ks"]
["Injektor chlorovacieho zariadenia   1 ks"]
[null,"Cena bez DPH","DPH20%","Cena s DPH"]
["Maximálna cena celkom za dodanie požadovaného predmetu zákazky :"]
[]
["Identifikačné údaje:"]
["Obchodné meno:  "]
["Adresa:  "]
["IČO:                                                        Platca DPH: "]
[]
["  ------------------------------                ---------------------------------------------------------------------------------              -----------------------------------------"]
["            Dátum                                                                 Meno oprávnenej osoby                                                                                 Podpis"]

{"sheet":"Hárok2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Hárok3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}